[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk200982984]江门市技师学院
智能制造技术应用(优质重点)专业建设-柔性末端与智能抓取实训室建设项目-桌面型3D打印机采购项目报价表

报价单位（盖章）：
	序号
	物资名称
	品牌、规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	光固化3D打印机
	开盖方式：翻盖式；光源：COB+菲涅尔透镜；LCD屏幕：10英寸16K黑白屏；触摸屏：4英寸电容竖屏；构建板：镭雕构建板；离型膜：PFA；成型尺寸：211.68×118.37×220mm；打印速度：150mm/h(峰值)；离型方式：倾斜离型；调平方式：全自动+辅助调平；力学传感器：异物检测、树脂检测；料槽加热：加热树脂、恒温打印。
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	2
	激光全能3D打印机
	成型技术：熔融沉积型；默认自带喷嘴直径：0.4mm；支持喷嘴直径：0.2mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm；线材直径：1.75mm；打印板材质：弹性打印钢板；默认自带打印板类型：纹理PEI打印板；支持打印板类型：纹理PEI打印板、光面PEI打印板；热床支持最高温度：120℃；工具头最大移动速度：1000mm/s；工具头最大移动加速度：20,000mm/s²；热端最大流速：40mm³/s；热端最大流速(高流量热端)：65mm³/s；最高可控腔温：65℃；
支持耗材：PLA,PETG,TPU,PVA,BVOH,ABS,ASA,PET,Carbon/GlassFiberReinforcedPLA,PETG,PA,PET,PC,ABS,ASA,PPA-CF/GF,PPS,PPS-CF/GF；实况摄像头：内置；1920×1080；喷嘴摄像头：内置；1920×1080；俯视摄像头：内置；3264×2448；工具头摄像头：内置；1920×1080；电压：100-120VAC/200-240VAC，50/60Hz；最大功率：2200W@220V/1320W@110V；显示屏：5英寸1280×720触摸屏；存储：内置8GBeMMC，支持外接U盘；操作界面：触摸屏、手机端App、电脑端应用；运动控制器：双核Cortex-M4处理器&单核Cortex-M7处理器；应用处理器：四核1.5GHzARMA7处理器；神经网络处理单元：2TOPS；切片与软件：BambuStudio,BambuSuite,BambuHandy；支持其他可导出标准G代码的第三方切片软件；支持操作系统：MacOS、Windows；
工作频率：2412–2472MHz,5150–5850MHz(FCC/CE)；2400–2483.5MHz,5150–5850MHz(SRRC)；
支持材料类型：复印纸、牛皮纸、不干胶纸、卡纸等；激光类型：半导体激光器；激光波长-雕刻激光：455nm±5nm蓝光；激光波长-测高激光：850nm±5nm红外光；激光功率：10W±1W；光斑尺寸：0.03mm×0.14mm；工作温度：0℃-35℃；最大雕刻速度：400mm/s；最大切割厚度：5mm（椴木胶合板）；激光安全等级：整机激光安全等级1类，激光模组4类；雕刻面积：310mm×270mm；加工高度范围：0mm–280mm；XY定位方式：视觉定位；XY定位精度：<0.3mm；Z测高方式：激光雷达；Z测高精度：±0.1mm；安全检测功能：火焰检测、温度检测、开门检测、激光检测、在位检测、雕刻延时、安全钥匙；气泵：内置；30kPa,30L/min；排烟管外径：100mm；支持激光加工材料：木材、橡胶、金属片、皮革、深色亚克力、石材等；支持画笔直径：10.5mm-12.5mm；垫板类型：低粘性和高粘性切割垫板；刀头类型：45°-0.35mm；刀压范围：50gf-600gf；最大切割厚度：0.5mm；
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	合计金额（小写）：
	

	                                合计金额大写：



注：1.以上所有项目报价均包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于材料、制作、运输、保险、税款、安装及后续保修期内的维修维护服务等费用。2.投标人不得对报价表的格式和内容进行修改，填表字迹清晰。
