江门市技师学院路灯宣传牌建设项目需求书

第一章  用户需求书
一、项目基本情况
	项目名称
	江门市技师学院路灯宣传牌建设项目
	项目编号
	dzb-cgzx-2026-33

	采购预算/最高限价
	¥45000元（大写：人民币肆万伍仟元整）
	履行期限
	采购人书面确认宣传画面、点位之日起20个日历日内完成

	评标办法
	最低评标价法
	现场踏勘
	是

	联系人
	陈老师
	联系电话
	0750-3728581


二、投标人资格条件要求
1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2.投标人应依法登记注册，营业执照经营范围应与本项目采购内容相适应，并具备履行合同所需的供货、安装和售后服务能力。
3.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包；中标后不得擅自委托第三方实施本项目。
三、项目需求
1.本项目在江门市技师学院潮连校区、荷塘校区主干道路各设置31处灯杆宣传点位，共62处；配置62套双面灯杆海报框，制作并张贴124张宣传画，同时完成原有老旧宣传设施的拆除、清运和新设施安装。具体内容详见本章技术要求及附件5报价表。
2.投标人应按附件5报价表填报单价和总价，不得改变项目名称、规格参数、单位和数量。
3.投标报价应包含完成本项目所需全部费用，包括但不限于深化设计、材料、制作、包装、运输、装卸、拆除、清运、安装、张贴、税费、安全文明施工、成品保护、验收、质保及伴随服务费用。
4.中标供应商应根据采购人确认的点位和画面内容进行现场复测、制作与安装。所有材料须为全新、未使用的合格产品，规格、数量、材质和工艺应满足采购文件要求。
5.投标人应提交完整的项目实施方案，包括进度安排、安装工艺、安全文明施工、成品保护、质量控制、应急处理和售后服务。
6.投标人应具有履行本项目所需的制作、安装和售后服务能力。
7.采购人提供或确认宣传主题与基础图文资料；中标供应商负责版式深化、印前校对、成品制作和现场张贴。未经采购人书面确认，不得擅自制作或安装。
四、项目验收标准
（一）质量要求和技术标准
1.总体要求：成品应与校园环境协调，版式端正、色彩准确、文字清晰，无明显色差、错字、漏字、污损和翘边。设施应牢固、安全、耐候，满足校园户外长期使用要求。
2.海报框：采用1.0mm厚304不锈钢板材并配套不锈钢管材焊接成型，成品尺寸为0.6m×0.95m；双面展示，配套抱箍、紧固件及必要的防松、防锈处理。焊缝应平整牢固，边角应打磨，无毛刺和锐角。
3.宣传画：采用写真车贴覆光膜，成品尺寸为0.55m×0.9m；画面应具有防水、防晒、耐候和易清洁性能，表面平整，无气泡、褶皱、破损和明显拼接痕迹。
4.结构安全：海报框及连接件应与现有灯杆适配，安装后不得影响灯杆检修、照明和道路通行。抱箍和紧固件应受力均匀、固定可靠，不得采用损伤灯杆主体或破坏原有防腐层的安装方式。
5.数量与点位：潮连校区、荷塘校区各31处，共62处；每处设置1套双面海报框并张贴2张宣传画，共124张。最终安装位置以采购人现场确认记录为准。
（二）包装和运输
1.海报框、宣传画和配件应分类包装并清晰标识，采取防碰撞、防变形、防潮、防雨和防刮花措施。
2.中标供应商负责货物运输、装卸及现场搬运，承担运输过程中的费用和风险。发生损坏、丢失或污染的，应免费更换或修复，且工期不予顺延。
（三）拆除、安装和调试
1.“图2：宣传牌两面效果预览图”只作为参考，中标供应商中标后，实施方案及样式需经采购人确认后方可实施。进场前应完成现场复测并提交点位确认表和施工计划。涉及高处作业、临时用电和道路占用的，应落实相应安全措施并服从校园管理。
2.拆除原有设施时应保护灯杆、线路、绿化、路面及周边设施。拆除物和施工垃圾应当日清运，不得在校园内长期堆放。
3.新宣传牌应横平竖直、朝向统一、标高协调、连接牢固。紧固件安装完成后应复检，确保无松动、偏斜、异响和安全隐患。
4.宣传画张贴前须经采购人校对确认；张贴后应平整、居中，双面方向一致。因制作或施工原因造成的错版、色差、起泡或破损，由中标供应商免费返工。
5.施工期间应设置安全警示和必要围挡，控制噪声、粉尘和作业时间，不得影响正常教学秩序。因施工造成采购人设施损坏的，由中标供应商负责恢复并承担费用。
（四）验收和资料移交
1.验收以采购文件、响应文件、合同、采购人确认样稿、点位确认记录和国家现行相关标准为依据，核验数量、规格、材质、画面、安装质量和现场恢复情况。
2.中标供应商应提交点位编号台账、成品规格清单、材料合格证明、安装自检记录、验收申请、质保承诺及必要的现场完成记录。
3.全部问题整改完成并经采购人书面确认后视为验收合格。质保期自最终验收合格之日起计算，质保期不少于一年。
（五）具体技术要求
	序号
	货物/服务名称
	详细技术要求及参数
	单位
	数量
	备注

	1
	灯杆海报框
	1. 1.0mm厚304不锈钢板材，配套不锈钢管材焊接成型；
2. 成品尺寸0.6m×0.95m，双面展示；
3. 配套抱箍、紧固件及全部安装辅材；
4. 表面和焊缝平整，边角无毛刺，完成防锈、防松处理；
5. 安装方式不得损伤灯杆主体及原有防腐层。
	套
	62
	两校区各31套

	2
	灯杆宣传画
	1. 写真车贴覆光膜；
2. 成品尺寸0.55m×0.9m；
3. 双面制作，共124张；
4. 画面防水、防晒、耐候，文字图像清晰；
5. 含版式设计、印前校对、制作及现场张贴。
	张
	124
	每套海报框2张

	3
	拆除及安装服务
	1. 完成两校区原有老旧路灯宣传设施拆除、分类清运和现场恢复；
2. 完成62套新海报框安装、124张宣传画张贴；
3. 包含现场复测、高处作业、安全防护、运输装卸、辅材、垃圾清运和验收资料。
	项
	1
	以现场复核为准
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图1：两校区点位布局图
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图2：宣传牌两面效果预览图

注：此为宣传牌两面效果预览图，实际只做单侧两面即可
五、商务要求
1.安全责任：中标供应商应制定并落实安全施工方案，承担项目实施期间的全部安全责任。涉及高处作业的人员应具备相应资格，并按规定使用安全防护用品。
2.施工条件：采购人不提供食宿、办公及材料加工场地。施工用水、用电和临时占道应事先取得采购人同意，不得私拉乱接或影响校园正常秩序。
3.文明施工：中标供应商应做到工完、料尽、场地清，保持校园道路畅通，妥善保护灯杆、绿化、路面及周边设施。
4.监督检查：中标供应商应接受采购人的监督和检查，对采购人提出的质量、安全和文明施工整改意见及时落实。
5.付款方式：项目全部完成并验收合格后，中标供应商应于验收合格后 15 个工作日内开具总价 100% 合法有效发票；采购人收到发票后，按财政资金支付流程办理支付申请手续。
6.质量保修期：不少于一年，自项目最终验收合格之日起计算。保修期内因材料、制作或安装质量造成的问题，中标供应商应免费维修、更换或返工。接到采购人通知后2小时内响应，24小时内提出处理方案，48小时内到达现场开展维修更换。
六、现场踏勘
采购人不集中组织现场踏勘。投标人应结合采购公告安排自行预约踏勘，充分了解点位、灯杆尺寸、施工通道、高处作业条件和校园管理要求，并自行复核项目工作量。未参加踏勘的，视为已充分了解现场条件，并承担由此产生的报价和履约风险。联系人：朱老师，联系电话：0750-3882830。
七、投标报价及评标方法
（一）投标人应依据附件5《项目报价表》、本需求书和现场踏勘结果填报投标报价。投标报价应为完成本项目全部工作的一次性包干价，不得超过采购预算／最高限价；超过最高限价的报价为无效报价。
（二）本项目采用最低评标价法。在投标文件通过实质性响应采购需求的前提下，按照经评审的有效投标报价由低到高排序，确定中标候选人。
第二章  响应文件资料组成及相关要求
1.封面（注明参与投标项目名称、单位、联系人、联系电话、正本或副本等信息）加盖公章，贴在密封袋面和投标文件封面（详见附件1）
2.投标资质证明文件
①投标人资格声明函（详见附件2）
②无重大违法记录声明函（详见附件3）
③有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件
④法定代表人（或经营者）身份证复印件
3.服务承诺书包括供货时效、送货服务、产品质量服务、售后服务等（详见附件4）
4.项目报价表（详见附件5）
响应文件所有材料须加盖公章，一正本两副本，三份各自独立密封，在封面显著位置清楚标明“正本”或“副本”字样。如正本和副本内容不一致以正本书面文件为准。A4纸规格，加盖公章，顺序装订。密封袋须用封条密封加盖公章。
注：投标人可根据项目需求内容添加响应文件资料。
附件1：
封面：
江门市技师学院路灯宣传牌建设项目
项目编号：dzb-cgzx-2026-33
响
应
文
件
（正本/副本）
投标人（盖章）：
法定代表人（或经营者）或委托代理人（签字）：
日期：     年   月    日

封面粘贴要求：按统一格式，完善相关资料后打印贴于档案袋正面
注意：请选择正本或副本，并加盖单位公章。
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封条粘贴要求：密封条须贴在档案袋封口处，盖骑缝公章。
注意：下图仅供参考，密封条粘贴及盖章位置按需处理。
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附件2：
投标人资格声明函
致：江门市技师学院
（投标人）郑重承诺：我单位在参与投标前已详细研究了本次招标的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我单位完全明白并认为此招标没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我单位同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。
投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：　　年　　月　　日　

附件3：
无重大违法记录声明函
致：江门市技师学院
（投标人）郑重承诺：我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），无政府采购严重违法失信行为。
如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。
投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：　　年　　月　　日　
附件4：
服务承诺书
致：江门市技师学院
对于               项目（项目编号：             ），我单位郑重承诺如中标/成交，我单位严格落实项目需求以下条款：(建议逐条复制项目需求相关条款原文)
1.
2.
3.
.........

特此承诺。
投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：　　年　　月　　日　
附件5

江门市技师学院路灯宣传牌建设项目报价表
报价单位（盖章）：
	序号
	货物/服务名称
	详细技术要求及参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	灯杆海报框
	1.0mm厚304不锈钢板材搭配不锈钢管材焊接成型；成品尺寸0.6m×0.95m；双面展示；含抱箍、紧固件、防锈防松处理及安装辅材。
	套
	62
	
	
	两校区各31套

	2
	灯杆宣传画
	写真车贴覆光膜，尺寸0.55m×0.9m；含版式设计、印前校对、制作及现场张贴。
	张
	124
	
	
	每套2张

	3
	拆除及安装服务
	含原有设施拆除和清运、现场复测、高处作业、安全防护、62套海报框安装、124张宣传画张贴、现场恢复及验收资料。
	项
	1
	
	
	以现场复核为准

	合计金额（小写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	合计金额（大写）：人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿


注：1.报价应包含完成本项目并投入使用的全部费用，包括材料、设计深化、制作、包装、运输、装卸、拆除、清运、安装、张贴、税费、质保及伴随服务。
2.投标人不得修改报价表中的项目名称、规格参数、单位和数量。
3.投标总价不得超过最高限价人民币45000元。
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