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升级改造项目需求书
第一章 用户需求书
一、项目基本情况
	项目名称
	江门市技师学院潮连校区校门口车辆出入管理设备升级改造项目
	项目编号
	bwb-cgzx-2026-43

	采购预算/最高限价
	¥37910元(大写:人民币叁万柒仟玖佰壹拾元整)
	履行期限
	收到中标通知书后，在10个工作日内完成本项目全部施工

	评标办法
	综合评分法
	现场踏勘
	是

	联系人
	余老师
	联系电话
	0750-3728581


二、项目背景
江门市技师学院潮连校区正门现有车辆出入管理系统，车道配置为小汽车道一进一出、摩托车同道进出。原系统设备老化，对新式燃油车牌、新能源绿牌识别率偏低，同时潮连校区与荷塘校区车辆白名单、通行记录等车辆信息无法互通共享，不利于学院两校区车辆统一管控。为提升车牌识别准确率、实现两校区车辆数据互通、优化校门车辆通行秩序，保障校园安全管理，现对正门车辆出入管理设备及附属设施进行升级改造。
三、建设目标
（一）车辆道闸机设备升级改造。拆除旧的车辆道闸机设备，在原址重新安装一套高清抓拍识别车辆道闸机设备，提升燃油车、新能源车牌识别率，适应广东地区新式号牌，支持全天候、逆光、夜间、雨天稳定识别，系统稳定可靠，具备防砸、断电应急、日志追溯、权限分级管理能力，满足校园安保管理要求；
[bookmark: _GoBack]（二）安装一套出入口控制车辆管理终端。实现潮连校区-荷塘校区车辆授权台账统一、数据同步互通，已备案车辆一库管理，在两个校区均可自动放行；
（三）摩托车（电动自行车）道闸机设备升级改造。实现小汽车车道、摩托车（电动自行车）车道独立管控，刷脸通行，逻辑清晰，降低误识别、误抬杆；
（四）通道附属设施改造。完成旧设备拆除、新设备安装、拆除旧花圃等附属设施、地面修复，更换不锈钢防护栏，实现网络对接、联调、人员培训、交付验收，实现校门口车辆进出运行畅顺有序。
四、功能要求
（一）双校区数据互通：系统建成后实现潮连校区、荷塘校区车辆基础信息、白名单、黑名单、进出记录实时同步互通；教职工、备案公务车等授权车辆在任意一个校区登记备案后，两校区均可自动识别、无感放行；支持统一后台管理，支持跨校区查询车辆通行日志。中标供应商须提供对接实施方案，保证与荷塘校区现有车辆管理系统兼容对接，若需要接口开发，全部费用包含在本项目内。
（二）全类型车牌高识别能力： 支持蓝牌、黄牌、大型车黄牌、新能源绿牌、教练牌等国标车牌识别，支持逆光、强光、夜间大灯、阴雨、雾天等复杂户外场景识别；正常环境下车牌识别率≥99.9%，识别速度≤0.3 秒，适配通行车速 0–40km/h。支持无牌车抓拍登记、人工放行。
（三）多类型车辆通行管控： 区分小汽车、摩托车通道管理，摩托车通道支持摩托车车牌识别，支持摩托车单独放行逻辑；支持多种放行模式：白名单自动放行、岗亭人工远程放行、临时车辆登记放行、黑名单拦截报警。
（四）本地脱机运行能力： 网络中断时，抓拍机、道闸、管理终端可脱机独立工作，白名单车辆正常识别抬杆，通行记录本地缓存；网络恢复后自动同步至后台及荷塘校区系统，不丢失通行数据。
（五）信息提示与语音播报： 抓拍一体机自带 LED 显示屏 + 语音喇叭，识别成功后播报车牌、通行状态（允许通行 / 禁止通行）；黑名单车辆自动语音告警、屏幕提示拦截。
（六）车辆抓拍与录像存证： 每一次通行自动抓拍全景图 + 车牌特写图，图片包含车牌、通行时间、通道编号；通行记录、抓拍图片可长期存储，支持查询、导出、回放，支持按车牌、时间段、校区、通道检索。
（七）权限分级管理 ：系统管理员、保卫值班岗、校领导等多级账号权限，可分配查询、登记、放行、导出报表、白名单编辑等权限；所有操作日志留痕，不可篡改。
（八）报表统计功能 ：自动生成车辆进出统计报表，包含车流量、白名单车辆通行、临时来访车辆、黑名单记录，支持 Excel 导出，便于保卫管理。
（九）道闸安全保护功能： 加重型栅栏道闸具备地感检测、遇阻反弹、红外防砸多重防砸保护；支持断电手动离合抬杆，停电状态可人工放行车辆，保障应急疏散；道闸运行稳定、低噪音，适合校园高频通行场景。
（十）访客临时车辆管理： 支持来访车辆登记，可设置临时通行有效期，到期自动失效；支持岗亭电脑端远程开闸、强制关闸。
（十一）对接与扩展： 系统预留对接接口，可对接校园安防平台、校园智慧管理系统；后期可扩展访客预约、手机扫码登记等功能。
五、投标人资格条件要求：
（一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
（二）营业执照经营范围须与本项目相符。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：参与的投标人为符合政策要求的中小企业。
六、现场踏勘：
（一）本项目在公示期内（节假日除外）每天上午10：00～11：00时（其他时段不受理）接受电话预约。业务联系人：陆老师 电话：0750-3882632。
（二）投标人按约定时间在校门口等待（江门市蓬江区潮连环岛西路22号），由工作人员带领现场勘察。
七、报价要求：
本项目为总价包干（包括但不限于设备、运费、材料费、工具设备费、安装调试费、包装费、检测费、系统软件升级、人工费、管理费、利润、不可预见费、其它项目费、税金等所有相关费用），本次报价结合现场勘察情况进行报价，所需的一切费用均计入报价，采购人不支付中标价以外的其他款项。
八、项目总工期及施工要求：
（一）中标供应商自收到中标通知书后，在10个工作日内完成本项目全部施工。
（二）中标供应商须到现场踏勘，进行项目设计、制定施工方案。本项目须按照采购方建筑风格及形象要求进行设计和制定施工方案，施工前需提交学院保卫部确认后方可施工；
（三）施工期间做好安全围挡、警示标识，尽量减少对校门通行、教学秩序的影响；
（四）原有老旧车牌识别、道闸设备属于固定资产，应由采购方保留核销，花圃泥土由中标供应商拆除清运；
（五）布线规范，强弱电分离，户外线路做好防水、防雷、接地；
（六）全部设备安装牢固、端正，调试完成后保证小汽车、摩托车各通道识别、抬杆逻辑正常；
（七）完成两校区联调，验证白名单跨校区同步、通行记录互通功能，由学院保卫部现场测试验收。
九、项目需求：
（一）采购项目技术规格、参数及要求
1.货物详细设备要求及技术参数
	序号
	物资
名称
	具体技术(参数)要求
	单位
	数量

	1
	抓拍一体车辆道闸机
	1.高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率不低于2688*1520，帧率不低于25fps；
2.集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本；
3.支持LED显示屏，内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求.支持电动变焦镜头，便于调试识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；
4.支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别
5.支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测
6.授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；
7.支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上；
8.数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改；
9.断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡支持自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能；
10.车牌跟踪功能检查：支持对车牌实时跟踪并识别；
11.无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍；
12.机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于200 lx，夜间辅助光照度不高于30 lx。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%；
13.机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；
14.车身颜色识别功能检查：支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑共10种颜色；
15.语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。
16.显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息；
17.外接道闸控制功能:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；
18.补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调。
19.三码流输出功能：三码流同时输出可达到：主码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第一辅码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第二辅码流：分辨率720×576，帧率为25帧/s，码率为2Mbps；
20.宽动态设置检查:具有宽动态设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭；
21.▲报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时；（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
22.▲黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
23.▲车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号；（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
24.▲异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
25.▲机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向；（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
26.▲过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s；（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
27.▲过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍；（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
28.虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤；
29.连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆；
30.强光抑制设置检查：强光抑制设置选项支持跟车不落杆，实现快速通行机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求一体化结构设计，布线简单，调试方便支持玻璃加热功能；
31.补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；
32.通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口；
33.补光灯：内置9颗LED补光灯
34.外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 
	台
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	2
	出入口控制车辆管理终端
	1.稳定性高：嵌入式ARM系统，底层UBOOT、内核、系统自有可控，能保证7*24h不间断稳定运行，BS/CS双架构；
2.适应性强：全封闭结构，无风扇散热设计，能在-30~70°的工作温度下正常使用；
3.视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器；
4.多网口设计：内网8个网口，外网2个千兆网口，支持大量网络设备接入，节省交换机成本；
5.安全性高：防网络病毒，防U盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防篡改数据移动化配置：支持手机扫二维码，WIFI连接设备并调试设备，简单方便；
6.▲WiFi 功能检查：设备自带 WIFI 模块，自带WIFI AP功能，能够通过 WIFI访问设备、控制设备、配置停车场相关功能。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
7.▲双屏显示功能检查：设备支持 VGA 和HDMI同时输出画面， 一个屏幕展示最多12分屏的实时预览界面；另一个屏幕可展示出入口控制界面，支持实时查看过车图片、视频，支持控制出入口进出、缴费，最多支持12分屏。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
8.▲双硬盘热备份功能检查：设备自带2个硬盘，一个SSD硬盘，一个2.5或者3.5寸机械硬盘，两个硬盘都能保存停车场数据，开启双硬盘热备份功能后，当一个硬盘故障时，另一个硬盘能够保证停车场正常运行。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
9.▲远程访问运维功能：设备上电后，无需连接外部网络，可依靠设备自带无线通讯模块，进行远程运维、远程配置、远程操作、远程控制停车场。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
10.▲网口与车道自动关联功能检查：指定网口与车道进行绑定，当其他设备接入相应网口后，可直接绑定设备与车道，免除重新配置车道等步骤。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
11.▲防车辆假出场逃费功能检查：当接入的出口摄像机识别到车辆倒退行为时，可联动设备对车辆进行入场处理，防止车辆假出场逃费行为。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
12.▲轮轴识别仪接入功能检查：支持接入轮轴识别仪识别车辆轮轴数量，支持配置按轮轴数量来收取不同的停车费用。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
13.▲计数相机接入功能检查：支持接入出入计数相机统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
14.手机扫码访问功能检查：支持手机扫码访问，可通过扫描设备二维码访问设备所有界面。
15.BS/CS 客户端功能检查：设备支持BS架构，可通过浏览器登录BS客户端，支持功能包括：登录设备、控制出入口管控、录入名单、查询过车记录：设备支持 CS架构，可通过鼠标、键盘、显示器登录设备CS客户端，支持功能包括：登录设备，控制出入口管控、录入名单、查询过车记录。
16. 交换机功能检查：具有多口交换机功能，支持8个10/100m自适应 RJ45接口进行网络交换功能。
17.终端备份功能检查：一台终端管理停车场，可额外设置另外一台备机，当前设备故障时，另外一台可以切换成正式管理设备，保持停车场正常运行；
18.APP快速配置功能检查：设备支持APP快速配置，可通过APP实现整个停车场的快速配置。
19.BS/CS架构检查：支持本地VGA显示控制使用和WEB端远程控制使用；
20.录像功能检查：可按时间设置定时录像和报警录像，并能根据时间、通道进行查询与回放。
车辆倒车离场报警功能检查：支持车辆倒车离开闸机摄像头的报警功能；
21.特殊车牌管理功能：支持特殊车牌管理，可分别设置放行规则
车道上车辆滞留提示功能检查：支持车道上车辆滞留超过设置时间的文字显示与语音提示功能；
22.远程访问：支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备；
23.本地显示控制：支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷；
24.手机扫码配置：支持现场手机扫码配置设备，调试轻便
异常处理：网络异常切换4G(选配)；终端1对1热备份(选配)，数据支持RAID1备份(选配)；
25. 灵活对接：标准协议，支持云协议，可无固定IP跨公网对接；
26.支持对接第三方本地平台、云平台，对外扩展性强；
27.支持运维云平台：故障预警，数据分析，远程处置，远程排障。
	套
	1

	3
	道闸机（加重型栅栏闸）
	直流无刷电机，功率140W-200W，电压24V，1-6秒速度可调，6M内杆。
	台
	3

	4
	附属设施
	附属设施拆除及安装修复等、人工和税费等。
	项
	1



（二）采购项目商务要求
1.本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。
2.货物为原厂商(制造商)未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。项目建设完成后中标供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
3.投标人在投标文件中提供对应项目需求中“货物详细设备要求及技术参数”标注▲的技术指标需提供相应技术证明文件。
（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
4.投标人所提供的品牌产品必须是具有生产许可证和产品合格证的产品。
5.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。
6.投标人所提供的货物及辅助装置的使用指示、铭牌、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。
7.中标供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到投标文件中的有关要求，将视为中标供应商违约，并依法解除合同，并追究中标供应商的责任。
8.由中标供应商负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本地区的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。
9.投标人所投报的设备（或产品）和服务必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于产品运行（或使用）的所需附件必须一并投报。如果在安装和运行（或使用）过程中发现有缺项漏项，且又是正常运行（或使用）所必要的，投标人应当主动提供（该价格包含在投标报价中）。
10.本采购项目投标人必须对项目内所有内容进行投标，不允许对包组内部分内容选择性投标，报价方式为总价包干形式，最终只选取一家中标供应商。
11.本项目货物款式、颜色、尺寸仅供参考，中标供应商要到采购人现场重新进行精准测量，在得到采购人对款式、颜色、尺寸及数量予以确认后，方可生产。
12.投标人近年来具有同类项目成功案例经验的，应在投标文件中提供证明材料(提供加盖单位公章的中标/成交通知书或合同的复印件)。
13.安全责任：本项目安全措施由中标供应商制定方案及组织实施，并承担全部安全责任，采购人不负责任何伤亡、劳保福利以及施工中材料被盗等责任。
14.消防责任：本项目消防措施由中标供应商制定方案及组织实施，严格按照消防法的规定进行操作，需用的水电由采购人协助提供，需用电源必须由采购人派有资质的电工按规范拉接，不允许中标供应商的施工人员乱拉乱接。凡在施工期间出现的火灾事故应由中标供应商负责，所造成的经济损失由中标供应商负责所有赔偿。
15.为保障维修整改项目的维修整改质量，本项目应由中标供应商自行实施。
16.在货物运输、安装、验收过程的如果发生安全事故的，安全责任全部由投标人负责，采购人不承担任何责任。
17.货物必须承诺提供至少2年以上的保修期，在保修期内非人为损坏而更换零部件产生的费用包含在投标报价中。投标人应在投标文件中提供《承诺函》，承诺函格式自拟。
18.交货地点：江门市技师学院潮连校区（江门市潮连环岛西路22号）。
19.培训：在中标供应商成功完成项目建设任务之后，需组织对采购人的相关业务人员进行详细的培训工作。培训过程应当涵盖项目建设的所有关键方面，确保业务人员能够充分理解和掌握项目的操作流程、技术细节以及维护要求。培训内容应包括但不限于系统的使用方法、故障排除技巧以及日常维护知识。
20.验收要求：
（1）符合国家有关法律法规相关规定和标准；
（2）符合招标文件要求和投标文件条款；
（3）单证齐全，有产品合格证、质量保证书、发票和其它应具有的单证；
（4）交货时系统需安装调试后，经测试合格由中标供应商和采购人共同验收。
（5）车牌识别率测试、新能源车牌识别测试、断网脱机测试、两校区车辆信息互通同步测试、防砸测试、断电抬杆测试、语音及显示屏提示测试、报表导出测试；
（6）所有关键功能（两校区数据互通）达不到要求视为验收不合格。
21.售后服务要求
（1）投标人保证在周一至周日，每天8:30-17:30时内，投标人提供的货物出现需要维护或维修时，能够按照下列时间完成相应售后服务：30分钟内响应，2小时内派提供售后服务的工作人员到达现场，到场后2小时内完成维护或维修。
（2）维修时间超过8小时的，投标人应提供同等或更优型号的、全新的备用产品以保证采购人正常使用。
（3）投标人所投报的货物必须提供至少2年以上的保修期，在保修期内非人为损坏而更换零部件、或系统软件升级等所需的费用包含在投标报价中。
22.中标供应商应负责安装完毕后清理现场。
23.中标供应商所提供的设备、材料需经采购人和使用单位验收，如发现有任何质量问题(例如与要求不符、外观损伤等)，中标供应商必须立即以同等型号的设备在采购人和使用单位规定的时间内无偿更换，确保质量。
九、项目款支付：
完成项目工作并验收合格后，中标供应商在15个工作日内按合同总价的100％开具发票交采购方办理支付手续，待采购人资金到位后支付。
十、投标报价及评标方法：
（一）投标人应依据《项目报价表》（附件4）以及现场勘察结果，认真填写项目报价表以提交投标报价。投标报价不得超出项目预算金额，若报价超出预算，将被视为无效报价。
（二）本项目评标方法采用综合评分法。


第2章  评分标准
本项目评审采用综合评分法，总分值为100分，其中价格部分占35分，技术部分占30分，商务部分占35分。各分项具体评分标准详见下文评分细则。
	序号
	类别
	项目
	配分
	具体内容要求

	1
	价格部分
	价格
评分
	35分
	价格分计算方法：
1.满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；
2.其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×（价格权重35%）×100。
备注：报价超出限价的为无效。

	2
	技术部分
	重要技术参数响应
	15分
	根据投标人对《技术需求响应表》（详见附件 5）中带 “▲” 号重要技术条款（共 15 条）的响应情况评审：每条▲条款完全满足或优于，且提供有效佐证材料的得 1 分；存在负偏离或未提供有效佐证材料的，本条不得分。本项最高 15 分。
佐证材料：提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。

	
	
	设计
施工
	15分
	考查投标人在响应文件中提供的针对本项目的设计、施工技术方案，投标人对项目总体情况的理解和施工部署：
1.项目效果图（5分）
（1）提供项目效果图，效果图包含项目位置、设备布局、主要使用材料、外立面效果要素，得5分；
（2）仅提供效果图，但缺少项目位置、设备布局、主要使用材料、外立面效果中任意一项要素，得2分；
（3）未提供项目效果图，本项不得分。
2.施工方案（5分）
（1）提供施工方案，方案包含校门口原有通道现状、既有管线现状、施工重难点分析、对应的处置措施四项内容，得5分；
（2）提供施工方案，但缺少上述四项中任意一项内容，得2分；
（3）未提供施工方案，本项不得分。
3.应急方案（5分）
（1）提供施工交通及行人应急防控方案，方案包含行人通行保障、车辆通行疏导、突发情况处置流程三项内容，得5分；
（2）提供应急方案，但缺少上述三项中任意一项内容，得2分；
（3）未提供应急方案，本项不得分。

	3
	商务部分
	经营
业绩
	10分
	根据各投标人2021年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过类似项目的，每项得2分，没有的得0分。本项最高得分为10分。需提供项目合同关键页(包括但不限于项目名称、合同金额、项目内容、双方盖章、签订日期等)复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。

	
	
	数据互通
	10分
	投标人须承诺本项目系统建成后实现潮连校区、荷塘校区车辆基础信息、白名单、黑名单、进出记录实时同步互通；教职工、备案公务车等授权车辆在任意一个校区登记备案后，两校区均可自动识别、无感放行；支持统一后台管理、跨校区查询车辆通行日志。同时提供与荷塘校区现有车辆管理系统的对接实施方案，接口开发所产生的全部费用包含在本项目报价内。
（1）同时提供满足上述内容的承诺函，且对接实施方案包含对接方式、数据同步机制、接口开发内容、工期保障、兼容风险处置措施全部要素，得 10 分；
（2）提供承诺函，对接实施方案缺少上述任意一项要素，得 5 分；
（3）仅提供承诺函、未提供对接实施方案，得 2 分；
（4）未提供承诺函，本项不得分。

	
	
	人员情况与技术力量结构的合理性
	15分
	1. 拟投入本项目的项目经理 1 名，满足以下条件：
(1) 系统集成项目管理工程师（中级）及以上（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试），得 2 分；
(2) 电子技术相关工程师及以上职称，得 2 分；
(3) 电气相关高级工程师及以上职称，得 2 分。
每提供一项符合要求的证书得 2 分，本项最高 6 分；同一人员同一类别证书不重复计分。
注：证书须为人力资源社会保障部门管理（或具备职称评定职能的单位或机构）颁发的职称/职业资格证书，可在中国人事考试网或省级人社职称（或具备职称评定职能的单位或机构）查询平台核验；行业协会、企业自行颁发的能力评价证书不予认可。须提供证书复印件、对应官方查询平台的查询结果截图、该人员近 1 个月在投标单位的社保缴费证明复印件，全部加盖投标人公章，材料不全、无法线上核验或核验无效的不得分。
2. 投入的安装维护服务队伍人员：
持有中级及以上《安全防范系统安装维护员》职业技能等级证书，每提供 1 名符合要求人员得 3 分，最高 6 分；同一类别证书不重复计分。
注：证书须为经人社部门备案评价机构核发、可在技能人才评价证书全国联网查询系统核验；行业协会、企业自制证书不予认可。须提供技能证书复印件、技能人才评价证书全国联网查询系统的查询结果截图、该人员近 1 个月在投标单位的社保缴费证明复印件，全部加盖投标人公章，材料不全不得分。
3. 投标人投入本项目的实施团队人员持有特种作业操作证（应急管理部门核发），包含高处作业证、电工作业证两类证件，计分规则如下：
（1）提供其中一类有效特种作业操作证得 1.5 分；
（2）两类证件全部提供得满分 3 分，本项分值上限 3 分；
注：证书可在应急管理部特种作业操作证查询平台核验；行业协会、企业自制证书不予认可。须同时提供对应人员特种作业操作证书复印件、应急管理部特种作业操作证查询平台的查询结果截图、人员近 1 个月本单位社保缴费证明复印件，全部加盖投标人公章；未完整提供、材料未加盖公章、无法线上核验或核验无效的，本项不予计分。




第三章 响应文件资料组成及相关要求
1.封面（注明参与投标项目名称、单位、联系人、联系电话、正本或副本等信息）加盖公章，贴在密封袋面和投标文件封面（详见附件1）
2.投标资质证明文件
（1）投标人资格声明函（详见附件2）
（2）无重大违法记录声明函（详见附件3）
（3）有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件
（4）法定代表人（或经营者）身份证复印件
（5）中小企业声明函（详见附件6）
3.项目报价表（详见附件4）
4.技术需求响应表（详见附件5）
5.设计、施工技术方案
6.数据互通承诺函及实施方案
7.经营业绩
8.服务方案详细完整，包含保修期内服务条款及服务响应条款、服务保障体系及承诺、技术服务力量、保修期外具体服务承诺及维修收费标准，备品备件清单等内容（自拟）
响应文件所有材料须加盖公章，一正本两副本，三份各自独立密封，在封面显著位置清楚标明“正本”或“副本”字样。如正本和副本内容不一致以正本书面文件为准。A4纸规格，加盖公章，顺序装订。密封袋须用封条密封加盖公章。
注：投标人可根据项目需求内容添加响应文件资料。


附件1：
封面：
江门市技师学院
潮连校区校门口车辆出入管理设备升级改造项目
项目编号：bwb-cgzx-2026-43

响
应
文
件
（正本/副本）

投标人（盖章）：
法定代表人（或经营者）或委托代理人（签字）：
日期：年月日

封面粘贴要求：按统一格式，完善相关资料后打印贴于档案袋正面
注意：请选择正本或副本，并加盖单位公章。
[image: f455d1b4dca9e0af150f2c83ef88159]


封条粘贴要求：密封条须贴在档案袋封口处，盖骑缝公章。
注意：下图仅供参考，密封条粘贴及盖章位置按需处理。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\9e662da01a2e465b8227d67c2c874803_副本.jpg]

附件2：
投标人资格声明函

致：江门市技师学院
（投标人）郑重承诺：我单位在参与投标前已详细研究了本次招标的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我单位完全明白并认为此招标没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我单位同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。
我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。

投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：　　年　　月　　日　

附件3：
无重大违法记录声明函

致：江门市技师学院
（投标人）郑重承诺：我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），无政府采购严重违法失信行为。
如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。


投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：　　年　　月　　日　







附件4：
项目报价表
项目名称:江门市技师学院潮连校区校门口车辆出入管理设备升级改造项目。
项目编号:bwb-cgzx-2026-43
投标人单位名称(盖章):
报价日期:    年  月  日
	序号
	物资名称
	具体技术(参数)要求
	单位
	数量
	单价(元)
	含税金额(元)
	备注

	1
	抓拍一体摄像机机
	1.高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率不低于2688*1520，帧率不低于25fps；
2.集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本；
3.支持LED显示屏，内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求.支持电动变焦镜头，便于调试识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；
4.支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别
5.支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测
6.授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；
7.支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上；
8.数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改；
9.断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡支持自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能；
10.车牌跟踪功能检查：支持对车牌实时跟踪并识别；
11.无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍；
12.机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于200 lx，夜间辅助光照度不高于30 lx。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%；
13.机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；
14.车身颜色识别功能检查：支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑共10种颜色；
15.语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。
16.显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息；
17.外接道闸控制功能:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；
18.补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调。
19.三码流输出功能：三码流同时输出可达到：主码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第一辅码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第二辅码流：分辨率720×576，帧率为25帧/s，码率为2Mbps；
20.宽动态设置检查:具有宽动态设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭；
21.▲报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时；（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
22.▲黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
23.▲车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号；（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
24.▲异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
25.▲机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向；（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
26.▲过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s；（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
27.▲过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍；（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
28.虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤；
29.连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆；
30.强光抑制设置检查：强光抑制设置选项支持跟车不落杆，实现快速通行机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求一体化结构设计，布线简单，调试方便支持玻璃加热功能；
31.补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；
32.通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口；
33.补光灯：内置9颗LED补光灯
34.外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 
	台
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	2
	管理
终端
	1.稳定性高：嵌入式ARM系统，底层UBOOT、内核、系统自有可控，能保证7*24h不间断稳定运行，BS/CS双架构；
2.适应性强：全封闭结构，无风扇散热设计，能在-30~70°的工作温度下正常使用；
3.视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器；
4.多网口设计：内网8个网口，外网2个千兆网口，支持大量网络设备接入，节省交换机成本；
5.安全性高：防网络病毒，防U盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防篡改数据移动化配置：支持手机扫二维码，WIFI连接设备并调试设备，简单方便；
6.▲WiFi 功能检查：设备自带 WIFI 模块，自带WIFI AP功能，能够通过 WIFI访问设备、控制设备、配置停车场相关功能。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
7.▲双屏显示功能检查：设备支持 VGA 和HDMI同时输出画面， 一个屏幕展示最多12分屏的实时预览界面；另一个屏幕可展示出入口控制界面，支持实时查看过车图片、视频，支持控制出入口进出、缴费，最多支持12分屏。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
8.▲双硬盘热备份功能检查：设备自带2个硬盘，一个SSD硬盘，一个2.5或者3.5寸机械硬盘，两个硬盘都能保存停车场数据，开启双硬盘热备份功能后，当一个硬盘故障时，另一个硬盘能够保证停车场正常运行。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
9.▲远程访问运维功能：设备上电后，无需连接外部网络，可依靠设备自带无线通讯模块，进行远程运维、远程配置、远程操作、远程控制停车场。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
10.▲网口与车道自动关联功能检查：指定网口与车道进行绑定，当其他设备接入相应网口后，可直接绑定设备与车道，免除重新配置车道等步骤。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
11.▲防车辆假出场逃费功能检查：当接入的出口摄像机识别到车辆倒退行为时，可联动设备对车辆进行入场处理，防止车辆假出场逃费行为。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
12.▲轮轴识别仪接入功能检查：支持接入轮轴识别仪识别车辆轮轴数量，支持配置按轮轴数量来收取不同的停车费用。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
13.▲计数相机接入功能检查：支持接入出入计数相机统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
14.手机扫码访问功能检查：支持手机扫码访问，可通过扫描设备二维码访问设备所有界面。
15.BS/CS 客户端功能检查：设备支持BS架构，可通过浏览器登录BS客户端，支持功能包括：登录设备、控制出入口管控、录入名单、查询过车记录：设备支持 CS架构，可通过鼠标、键盘、显示器登录设备CS客户端，支持功能包括：登录设备，控制出入口管控、录入名单、查询过车记录。
16. 交换机功能检查：具有多口交换机功能，支持8个10/100m自适应 RJ45接口进行网络交换功能。
17.终端备份功能检查：一台终端管理停车场，可额外设置另外一台备机，当前设备故障时，另外一台可以切换成正式管理设备，保持停车场正常运行；
18.APP快速配置功能检查：设备支持APP快速配置，可通过APP实现整个停车场的快速配置。
19.BS/CS架构检查：支持本地VGA显示控制使用和WEB端远程控制使用；
20.录像功能检查：可按时间设置定时录像和报警录像，并能根据时间、通道进行查询与回放。
车辆倒车离场报警功能检查：支持车辆倒车离开闸机摄像头的报警功能；
21.特殊车牌管理功能：支持特殊车牌管理，可分别设置放行规则
车道上车辆滞留提示功能检查：支持车道上车辆滞留超过设置时间的文字显示与语音提示功能；
22.远程访问：支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备；
23.本地显示控制：支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷；
24.手机扫码配置：支持现场手机扫码配置设备，调试轻便
异常处理：网络异常切换4G(选配)；终端1对1热备份(选配)，数据支持RAID1备份(选配)；
26. 灵活对接：标准协议，支持云协议，可无固定IP跨公网对接；
26.支持对接第三方本地平台、云平台，对外扩展性强；
27.支持运维云平台：故障预警，数据分析，远程处置，远程排障。

	台
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	3
	道闸机（加重型栅栏闸）
	直流无刷电机，功率140W-200W，电压24V，1-6秒速度可调，6M内杆。
	台
	3
	
	
	含栅栏杆

	4
	附属设施
	附属设施拆除及安装修复等、人工和税费等。
	项
	1
	
	
	

	合计金额（小写）：
	

	                   合计金额（大写）：

	备注:
1.以上所有项目报价均包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，具体包括但不限于:所有抓拍一体车辆道闸机、出入口控制车辆管理终端、道闸机（加重型栅栏闸）、线材、线管和配件等，以及拆除旧设备、附属设施改造现场安装调试费和培训等，过程中产生的各类耗材费和税费等。
2.本报价同步包含项目完成施工并验收合格后，免费提供为期二年的整体质保及维修保养服务。质保期内，针对本项目所出现的非人为损坏相关问题，均按质保承诺提供免费维修保养服务，采购人无需额外支付费用。
3.投标人不得对报价表的格式和内容进行修改，填表字迹清晰。




附件5：
《技术需求响应表》
	序号
	物资
名称
	技术参数要求
	是否响应带“▲”符号的技术参数（是/否）
	备注

	1
	抓拍一体车辆道闸机
	1.▲报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时；
	
	

	
	
	2.▲黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。
	
	

	
	
	3.▲车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号；
	
	

	
	
	4.▲异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；
	
	

	
	
	5.▲机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向；
	
	

	
	
	6.▲过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s；
	
	

	
	
	7.▲过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍；
	
	

	2
	出入口控制车辆管理终端
	1.▲WiFi 功能检查：设备自带 WIFI 模块，自带WIFI AP功能，能够通过 WIFI访问设备、控制设备、配置停车场相关功能。
	
	

	
	
	2.▲双屏显示功能检查：设备支持 VGA 和HDMI同时输出画面， 一个屏幕展示最多12分屏的实时预览界面；另一个屏幕可展示出入口控制界面，支持实时查看过车图片、视频，支持控制出入口进出、缴费，最多支持12分屏。
	
	

	
	
	3.▲双硬盘热备份功能检查：设备自带2个硬盘，一个SSD硬盘，一个2.5或者3.5寸机械硬盘，两个硬盘都能保存停车场数据，开启双硬盘热备份功能后，当一个硬盘故障时，另一个硬盘能够保证停车场正常运行。
	
	

	
	
	4.▲远程访问运维功能：设备上电后，无需连接外部网络，可依靠设备自带无线通讯模块，进行远程运维、远程配置、远程操作、远程控制停车场。
	
	

	
	
	5.▲网口与车道自动关联功能检查：指定网口与车道进行绑定，当其他设备接入相应网口后，可直接绑定设备与车道，免除重新配置车道等步骤。
	
	

	
	
	6.▲防车辆假出场逃费功能检查：当接入的出口摄像机识别到车辆倒退行为时，可联动设备对车辆进行入场处理，防止车辆假出场逃费行为。
	
	

	
	
	7.▲轮轴识别仪接入功能检查：支持接入轮轴识别仪识别车辆轮轴数量，支持配置按轮轴数量来收取不同的停车费用。
	
	

	
	
	8.▲计数相机接入功能检查：支持接入出入计数相机统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录。
	
	


附件6：
（以下格式文件由供应商根据需要选用）
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江门市技师学院的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 企业名称（盖章）：__________________
 日期： 年 月 日
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
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