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潮连校区学生宿舍硬盘录像机及显示屏采购项目需求书
第一章 用户需求书
一、项目基本情况
	项目名称
	江门市技师学院潮连校区学生宿舍硬盘录像机及显示屏采购项目
	项目编号
	bwb-cgzx-2026-44

	采购预算/最高限价
	¥47950元(大写:人民币肆万柒仟玖佰伍拾元整)
	履行期限
	收到中标通知书后，在10个工作日内完成本项目全部施工

	评标办法
	综合评分法
	现场踏勘
	是

	联系人
	余老师
	联系电话
	0750-3728581


二、项目背景
江门市技师学院潮连校区4栋学生宿舍 （6 号、7 号、8 号、9 号楼）值班室内分别有1台监控显示屏、1台网络录像机，该设备使用年限比较长，现已严重老化，监控显示屏清晰度和网络录像机使用功能已落后，不能满足学院现有监控系统设备的要求，不利于学生宿舍安全秩序管控。为了加强潮连校区学生宿舍安全管理、确保学生住宿安全秩序正常，现对潮连校区 4 栋学生宿舍值班室内的监控设备实施进行升级改造。
3、 建设目标
（一）更换4栋宿舍楼值班室内老旧网络硬盘录像机、监控显示设备，解决原有设备老化、画面卡顿、清晰度不足、无法完整预览全部监控点位的问题，值班室可实时清晰预览本宿舍所有监控画面。
（二）升级改造后值班室 NVR、显示终端与潮连校区现有监控平台服务器实现视频互通、统一管理，支持监控中心、值班室调阅实时视频、历史录像。
（三）满足学生宿舍安防日常值守、事件追溯、应急处置需求，录像存储时长符合校园安防管理要求，系统稳定可靠、易运维。
（四）保持和原有前端摄像机兼容，不改动现有宿舍监控摄像头，最大限度利旧，减少施工范围与造价；系统具备良好扩展性，满足后期点位扩容需求。
（五）规范布线、安装牢固，施工符合弱电、安防相关规范，完工后现场整洁，旧设备拆除清运到位。
四、功能要求
（一）潮连校区现有监控平台服务器视频监控数据互通：本项目更换的值班室网络硬盘录像机无缝接入学院现有监控平台服务器，遵循 GB/T 28181 标准协议对接，实现视频流、录像信息双向互通；监控中心平台可添加、预览、回放 4 栋宿舍值班室 NVR 内所有摄像头画面，值班室本地 NVR 也可按需调阅视频，支持统一权限管理、统一校时、统一设备状态巡检，对接调试工作由成交供应商负责，对接不成功视为不满足本项要求。
（二）本地预览显示功能：每栋宿舍值班室新配显示终端支持高清输出，可单画面、四分屏、九分屏、十六分屏等多分割模式预览，支持画面轮巡、点位分组，可自定义宿舍楼各楼层、出入口分组轮巡方案，画面无卡顿、无延迟、无黑屏花屏。
（三）录像存储与回放功能：NVR 支持接入本宿舍全部现有网络摄像机，支持定时录像、移动侦测录像；支持本地回放、按时间 / 通道检索回放、录像备份；回放支持快进、慢放、暂停、抓拍；录像保存时长满足学院安防管理要求，硬盘采用监控专用硬盘，具备硬盘健康检测、异常告警。
（四）设备兼容适配：NVR 兼容校区原有网络摄像机，支持 ONVIF 协议接入，无需更换原有摄像头；支持 HDMI 高清输出，适配配套监视器，支持异源输出，本地显示和平台推流互不干扰。
（五）告警功能：支持视频丢失、硬盘异常、网络断开、移动侦测告警，可在值班室显示屏弹窗提示，同时告警信息同步上传至校区现有监控平台。
（六）网络与权限管理：支持 IP 权限隔离、账号分级管理，值班人员账号仅开放本宿舍楼监控查看权限，管理员账号拥有配置、回放、备份权限；支持 NVR 时间自动同步校区监控平台时间，保证录像时间戳一致。
（七）运维管理功能：支持设备在线状态查看、日志记录（登录、配置修改、录像操作记录），支持远程运维排查，方便后期维保。
（八）安装配套要求：包含旧设备拆除、弱电线路整理、电源线、HDMI 线、网线、支架等辅材；设备安装牢固，布线规整标识清晰，满足值班室使用环境；完工后清理现场、清运旧设备。
五、投标人资格条件要求：
（一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
（二）营业执照经营范围须与本项目相符。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：参与的投标人为符合政策要求的中小企业。
（四）投标人为“广东政府采购智慧云平台电子卖场”LED 显示屏（类别代码A02021103）的定点供应商，且其服务区域明确涵盖江门市。
（五）本项目不接受联合体投标。
六、现场踏勘：
（一）本项目在公示期内（节假日除外）每天上午10：00～11：00时（其他时段不受理）接受电话预约。业务联系人：陆老师 电话：0750-3882632。
（二）投标人按约定时间在校门口等待（江门市蓬江区潮连环岛西路22号），由工作人员带领现场勘察。
七、报价要求：
本项目为总价包干（包括但不限于设备、运费、材料费、工具设备费、安装调试费、包装费、检测费、系统软件升级、人工费、管理费、利润、不可预见费、其它项目费、税金等所有相关费用），本次报价结合现场勘察情况进行报价，所需的一切费用均计入报价，采购人不支付中标价以外的其他款项。
八、项目总工期：收到中标通知书后，在10个工作日内完成本项目全部施工。
九、项目需求：
（一）采购项目技术规格、参数及要求
1.货物详细设备要求及技术参数
	序号
	物资名称
	技术参数及要求
	单位
	数量

	1
	嵌入式网络硬盘录像机
	1.2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
2.存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘
3.视频接口：2×HDMI，2×VGA
4.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
5.报警接口：16路报警输入，4路报警输出
6.串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口
7.USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
8.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘；
9.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘；
10.支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽160Mbps
11.可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像
12.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；
13.支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能；
14.可定期自动检测样机版本，检测到版本更新时，可提示是否进行在线升级；
15.▲支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
16.▲支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
17.▲支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
18.具有用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改等关键操作需进行用户二次认证。
19.▲接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
20.输入带宽：320Mbps,输出带宽：160Mbps
21.接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入
22.解码能力：最大支持16×1080P
23.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出
	台
	4

	2
	显示单元
	1.55英寸#3.5mm拼缝#普亮液晶拼接屏
2.支持红外遥控器、快捷面板和串口客户端统一控制
3.可接收HDMI、DVI等信号
4.支持U盘播放视频、图片等多媒体文件
5.全高清显示，画面细腻，色彩丰富
6.视角可达178°，趋近于水平
7.运行稳定，可24小时持续工作
8.支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式
9.采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰
10.支持背光分区调光，动态对比度高，更节能
11.显示尺寸： 55 inch
12.背光源类型：D-LED
13.物理拼缝：3.5 mm
14.物理拼缝公差：± 0.8 mm
15.物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 
16.LCD显示单元为：55英寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。
17.LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度≥950TVL，对比度达到1000：1。
18.LCD显示单元通过CCC检测认证，并提供CCC认证证书。
LCD显示单元具备能效等级为1级的CQC节能认证证书、CEC环境I型认证证书。
19.LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、USB*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1。
20.▲通过控制面板远程无线控制屏幕，控制距离最远可支持10米，控制角度范围可支持水平-80°至80°。支持进行显示单元开关机、亮度调节等操作。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
21.▲控制面板为86型开关面板，具体8个按键，厚度≤15.2mm。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
22.▲可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，切换过程中无黑屏、闪屏现象。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
23.▲控制面板具有磁吸功能，可进行磁吸壁挂安装；底部带有防滑脚垫，可平放桌面使用。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
24.LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T 1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草。
25.▲支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
26.▲支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动配置电视墙。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
27.▲支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
28.▲支持远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
29.液晶显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放，视频间衔接时长≤30ms。
30.支持高低温环境工作，在0℃±2℃环境中，带电正常工作放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤；在50℃±2℃环境中，带电正常放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤。
31.设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；液晶拼接屏正常运行的平均功耗最高可以降低60%。
32.液晶拼接显示单元具有信号自动检测功能，当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口。
33.可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。
34.屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。
	台
	4

	3
	大屏支架
	1.55英寸-气动前维护壁挂支架
2.产品配置：仅壁挂支架，无更多配置 
3.材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
4.净重：DP-D2X55XXX-1X1-Q1-AW-Q0.8-ZF/加厚(国内标配)：10.8kg/个
5.DP-D2X55XXX-1X1-Q1-AW-Q0.8-ZF(国内标配)：10.2kg/个 
厚度：DP-D2X55XXX-1X1-Q1-AW-Q0.8-ZF/加厚(国内标配)：支架+屏幕=156.2mm+屏幕
6.DP-D2X55XXX-1X1-Q1-AW-Q0.8-ZF(国内标配)：支架+屏幕=123.2mm+屏幕
7.表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
	套
	4

	4
	HDMI视频线
	1.支持HDMI  2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示;
2.支持HDCP 2.2;
3.支持最大分辨率：4K 60Hz
4.接口类型：HDMI
	条
	4

	5
	配套及安装人工费
	五金及溶接配件
	项
	1


（二）采购项目商务要求
1.本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。
2.货物为原厂商(制造商)未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。项目建设完成后供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
3.投标人在投标文件中提供对应项目需求中“货物详细设备要求及技术参数”标注▲的技术指标需提供相应技术证明文件。
（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
4.投标人所提供的品牌产品必须是具有生产许可证和产品合格证的产品。
5.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。
6.投标人所提供的货物及辅助装置的使用指示、铭牌、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。
7.中标供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到投标文件中的有关要求，将视为中标供应商违约，并依法解除合同，并追究中标供应商的责任。
8.由中标供应商负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本地区的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。
9.投标人所投报的设备（或产品）和服务必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于产品运行（或使用）的所需附件必须一并投报。如果在安装和运行（或使用）过程中发现有缺项漏项，且又是正常运行（或使用）所必要的，投标人应当主动提供（该价格包含在投标报价中）。
10.本采购项目投标人必须对项目内所有内容进行投标，不允许对包组内部分内容选择性投标，报价方式为总价包干形式，最终只选取一家中标供应商。
11.本项目货物款式、颜色、尺寸仅供参考，投标人要到采购人现场重新进行精准测量，在得到采购人对款式、颜色、尺寸及数量予以确认后，方可生产。
12.投标人近年来具有同类项目成功案例经验的，应在投标文件中提供证明材料(提供加盖单位公章的中标/成交通知书或合同的复印件)。
13.安全责任：本项目安全措施由中标供应商制定方案及组织实施，并承担全部安全责任，采购人不负责任何伤亡、劳保福利以及施工中材料被盗等责任。
14.消防责任：本项目消防措施由中标供应商制定方案及组织实施，严格按照消防法的规定进行操作，需用的水电由采购人协助提供，需用电源必须由采购人派有资质的电工按规范拉接，不允许中标供应商的施工人员乱拉乱接。凡在施工期间出现的火灾事故应由中标供应商负责，所造成的经济损失由中标供应商负责所有赔偿。
15.为保障维修整改项目的维修整改质量，本项目应由中标供应商自行实施。
16.在货物运输、安装、验收过程的如果发生安全事故的，安全责任全部由中标供应商负责，采购人不承担任何责任。
17.货物必须承诺提供至少2年以上的保修期，在保修期内非人为损坏而更换零部件产生的费用包含在投标报价中。投标人应在投标文件中提供《承诺函》，承诺函格式自拟。
18.交货地点：江门市技师学院潮连校区（江门市潮连环岛西路22号）。
19.培训：在中标供应商成功完成项目建设任务之后，需组织对采购人的相关业务人员进行详细的培训工作。培训过程应当涵盖项目建设的所有关键方面，确保业务人员能够充分理解和掌握项目的操作流程、技术细节以及维护要求。培训内容应包括但不限于系统的使用方法、故障排除技巧以及日常维护知识。
20.验收要求：
（1）符合国家有关法律法规相关规定和标准；
（2）符合招标文件要求和投标文件条款；
（3）单证齐全，有产品合格证、质量保证书、发票和其它应具有的单证；
（4）交货时系统需安装调试后，经测试合格由中标供应商和采购人共同验收。
21.售后服务要求
（1）中标供应商保证在周一至周日，每天8:30-17:30时内，中标供应商提供的货物出现需要维护或维修时，能够按照下列时间完成相应售后服务：30分钟内响应，2小时内派提供售后服务的工作人员到达现场，到场后2小时内完成维护或维修。
（2）维修时间超过8小时的，中标供应商应提供同等或更优型号的、全新的备用产品以保证采购人正常使用。
（3）中标供应商所投报的货物必须提供至少2年以上的保修期，在保修期内非人为损坏而更换零部件、或系统软件升级等所需的费用包含在投标报价中。
22.中标供应商应负责安装完毕后清理现场。
23.中标供应商所提供的设备、材料需经采购人和使用单位验收，如发现有任何质量问题(例如与要求不符、外观损伤等)，中标供应商必须立即以同等型号的设备在采购人和使用单位规定的时间内无偿更换，确保质量。
九、项目款支付：
完成项目工作并验收合格后，中标供应商在15个工作日内按合同总价的100％开具发票交采购方办理支付手续，待采购人资金到位后支付。
十、投标报价及评标方法：
（1）投标方应依据《项目报价表》（附件4）以及现场勘察结果，认真填写项目报价表以提交投标报价。投标报价不得超出项目预算金额，若报价超出预算，将被视为无效报价。
（2）本项目评标方法采用综合评分法。




第2章  评分标准
本项目评审采用综合评分法，总分值为100分，其中价格部分占40分，技术部分占32分，商务部分占28分。各分项具体评分标准详见下文评分细则。
	序号
	类别
	项目
	配分
	具体内容要求

	1
	价格部分
	价格
评分
	40分
	价格分计算方法：
1.满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；
2.其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×（价格权重40%）×100。
备注：报价超出限价的为无效。

	2
	技术部分
	技术参数响应
	22分
	根据投标人对《技术需求响应表》（详见附件 5）中带 “▲” 号重要技术条款（共11条）的响应情况评审：每条▲条款完全满足或优于，且提供有效佐证材料的得 2 分；存在负偏离或未提供有效佐证材料的，本条不得分。本项最高 22分。
佐证材料：提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。

	
	
	方案要求响应
	10分
	[bookmark: _GoBack]投标人须承诺本项目系统建成后实现潮连校区现有监控平台服务器视频监控数据互通：本项目更换的值班室网络硬盘录像机无缝接入学院现有监控平台服务器，遵循 GB/T 28181 标准协议对接，实现视频流、录像信息双向互通；监控中心平台可添加、预览、回放 4 栋宿舍值班室 NVR 内所有摄像头画面，值班室本地 NVR 也可按需调阅视频，支持统一权限管理、统一校时、统一设备状态巡检，对接调试工作由成交供应商负责。同时提供与潮连校区现有监控平台服务器视频监控数据互通的对接实施方案，接口开发所产生的全部费用包含在本项目报价内。
（1）同时提供满足上述内容的承诺函，且对接实施方案包含对接方式、数据同步机制、接口开发内容、工期保障、兼容风险处置措施全部要素，得 10 分；
（2）提供承诺函，对接实施方案缺少上述任意一项要素，得 5 分；
（3）仅提供承诺函、未提供对接实施方案，得 2 分；
（4）未提供承诺函，本项不得分。

	3
	商务部分
	经营
业绩
	10分
	根据各投标人2021年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过类似项目的，每项得2分，没有的得0分。本项最高得分为10分。需提供项目合同关键页(包括但不限于项目名称、合同金额、项目内容、双方盖章、签订日期等)复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。

	
	
	人员情况与技术力量结构的合理性
	18分
	1.拟投入本项目的项目经理1名，满足以下条件：
(1)系统集成项目管理工程师（中级）及以上（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试），得3分；
(2)安防相关工程师以上职称及高级以上职业技能等级证书，得3分；
每提供一项符合要求的证书得3分，本项最高6分；同一人员同一类别证书不重复计分。
注：证书须为人力资源社会保障部门（或具备职称评定职能的单位或机构）颁发的职称 / 职业资格证书，可在中国人事考试网或省级人社职称或具备职称评定职能的单位或机构查询平台核验；行业协会、企业自行颁发的能力评价证书不予认可。须提供证书复印件、对应官方查询平台的查询结果截图、该人员近1个月在投标单位的社保缴费证明复印件，全部加盖投标人公章，材料不全、无法线上核验或核验无效的不得分。
2.投入的安装维护服务队伍人员：
持有中级及以上《安全防范系统安装维护员》职业技能等级证书，每提供1名符合要求人员得3分，最高6分；同一类别证书不重复计分。
注：证书须为经人社部门备案评价机构核发、可在技能人才评价证书全国联网查询系统核验；行业协会、企业自制证书不予认可。须提供技能证书复印件、技能人才评价证书全国联网查询系统的查询结果截图、该人员近1个月在投标单位的社保缴费证明复印件，全部加盖投标人公章，材料不全不得分。
3.投标人投入本项目的实施团队人员持有特种作业操作证（应急管理部门核发），包含高处作业证、电工作业证两类证件，计分规则如下：
（1）提供其中一类有效特种作业操作证得3分；
（2）两类证件全部提供得满分6分，本项分值上限6分；
注：证书可在应急管理部特种作业操作证查询平台核验；行业协会、企业自制证书不予认可。须同时提供对应人员特种作业操作证书复印件、应急管理部特种作业操作证查询平台的查询结果截图、人员近1个月本单位社保缴费证明复印件，全部加盖投标人公章；未完整提供、材料未加盖公章、无法线上核验或核验无效的，本项不予计分。









第三章 响应文件资料组成及相关要求
1.封面（注明参与投标项目名称、单位、联系人、联系电话、正本或副本等信息）加盖公章，贴在密封袋面和投标文件封面（详见附件1）
2.投标资质证明文件
（1）投标人资格声明函（详见附件2）
（2）无重大违法记录声明函（详见附件3）
（3）有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件
（4）法定代表人（或经营者）身份证复印件
（5）中小企业声明函（详见附件6）
（6）“广东政府采购智慧云平台电子卖场”LED 显示屏定点供应商证明材料（详见附件7）
3.项目报价表（详见附件4）
4.技术需求响应表（详见附件5）
5.实施方案及承诺函
6.经营业绩
7.服务方案详细完整，包含保修期内服务条款及服务响应条款、服务保障体系及承诺、技术服务力量、保修期外具体服务承诺及维修收费标准，备品备件清单等内容（自拟）
响应文件所有材料须加盖公章，一正本两副本，三份各自独立密封，在封面显著位置清楚标明“正本”或“副本”字样。如正本和副本内容不一致以正本书面文件为准。A4纸规格，加盖公章，顺序装订。密封袋须用封条密封加盖公章。
注：投标人可根据项目需求内容添加响应文件资料。


附件1：
封面：
江门市技师学院
潮连校区学生宿舍硬盘录像机及显示屏采购项目
项目编号：bwb-cgzx-2026-44

响
应
文
件
（正本/副本）

投标人（盖章）：
法定代表人（或经营者）或委托代理人（签字）：
日期：年月日

封面粘贴要求：按统一格式，完善相关资料后打印贴于档案袋正面
注意：请选择正本或副本，并加盖单位公章。
[image: f455d1b4dca9e0af150f2c83ef88159]


封条粘贴要求：密封条须贴在档案袋封口处，盖骑缝公章。
注意：下图仅供参考，密封条粘贴及盖章位置按需处理。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\9e662da01a2e465b8227d67c2c874803_副本.jpg]

附件2：
投标人资格声明函

致：江门市技师学院
（投标人）郑重承诺：我单位在参与投标前已详细研究了本次招标的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我单位完全明白并认为此招标没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我单位同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。
我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。

投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：　　年　　月　　日　

附件3：
无重大违法记录声明函

致：江门市技师学院
（投标人）郑重承诺：我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），无政府采购严重违法失信行为。
如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。


投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：　　年　　月　　日　


附件4：
项目报价表
项目名称:江门市技师学院潮连校区学生宿舍硬盘录像机及显示屏采购项目。
项目编号:bwb-cgzx-2026-44
投标人单位名称(盖章):
报价日期:2026年  月  日
	序号
	物资名称
	具体技术(参数)要求
	单位
	数量
	单价(元)
	含税金额(元)
	备注

	1
	嵌入式网络硬盘录像机
	1.2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
2.存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘
3.视频接口：2×HDMI，2×VGA
4.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
5.报警接口：16路报警输入，4路报警输出
6.串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口
7.USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
8.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘；
9.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘；
10.支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽160Mbps
11.可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像
12.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；
13.支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能；
14.可定期自动检测样机版本，检测到版本更新时，可提示是否进行在线升级；
15.▲支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
16.▲支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
17.▲支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
18.具有用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改等关键操作需进行用户二次认证。
19.▲接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
20.输入带宽：320Mbps,输出带宽：160Mbps
21.接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入
22.解码能力：最大支持16×1080P
23.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出
	台
	4
	
	
	

	2
	显示单元
	1.55英寸#3.5mm拼缝#普亮液晶拼接屏
2.支持红外遥控器、快捷面板和串口客户端统一控制
3.可接收HDMI、DVI等信号
4.支持U盘播放视频、图片等多媒体文件
5.全高清显示，画面细腻，色彩丰富
6.视角可达178°，趋近于水平
7.运行稳定，可24小时持续工作
8.支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式
9.采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰
10.支持背光分区调光，动态对比度高，更节能
11.显示尺寸： 55 inch
12.背光源类型：D-LED
13.物理拼缝：3.5 mm
14.物理拼缝公差：± 0.8 mm
15.物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 
16.LCD显示单元为：55英寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。
17.LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度≥950TVL，对比度达到1000：1。
18.LCD显示单元通过CCC检测认证，并提供CCC认证证书。
LCD显示单元具备能效等级为1级的CQC节能认证证书、CEC环境I型认证证书。
19.LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、USB*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1。
20.▲通过控制面板远程无线控制屏幕，控制距离最远可支持10米，控制角度范围可支持水平-80°至80°。支持进行显示单元开关机、亮度调节等操作。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
21.▲控制面板为86型开关面板，具体8个按键，厚度≤15.2mm。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
22.▲可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，切换过程中无黑屏、闪屏现象。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
23.▲控制面板具有磁吸功能，可进行磁吸壁挂安装；底部带有防滑脚垫，可平放桌面使用。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
24.LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T 1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草。
25.▲支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
26.▲支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动配置电视墙。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
27.▲支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
28.▲支持远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章；也可提供承诺函，承诺在收到中标通知书后在5个工作日内提交本项检测报告原件，并经采购人核验后方可安装施工。）
29.液晶显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放，视频间衔接时长≤30ms。
30.支持高低温环境工作，在0℃±2℃环境中，带电正常工作放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤；在50℃±2℃环境中，带电正常放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤。
31.设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；液晶拼接屏正常运行的平均功耗最高可以降低60%。
32.液晶拼接显示单元具有信号自动检测功能，当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口。
33.可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。
34.屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。
	台
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	3
	大屏支架
	1.55英寸-气动前维护壁挂支架
2.产品配置：仅壁挂支架，无更多配置 
3.材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
4.净重：DP-D2X55XXX-1X1-Q1-AW-Q0.8-ZF/加厚(国内标配)：10.8kg/个
5.DP-D2X55XXX-1X1-Q1-AW-Q0.8-ZF(国内标配)：10.2kg/个 
厚度：DP-D2X55XXX-1X1-Q1-AW-Q0.8-ZF/加厚(国内标配)：支架+屏幕=156.2mm+屏幕
6.DP-D2X55XXX-1X1-Q1-AW-Q0.8-ZF(国内标配)：支架+屏幕=123.2mm+屏幕
7.表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
	套
	4
	
	
	

	4
	HDMI视频线
	1.支持HDMI  2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示;
2.支持HDCP 2.2;
3.支持最大分辨率：4K 60Hz
4.接口类型：HDMI
	条
	4
	
	
	

	5
	配套及安装人工费
	五金及溶接配件
	项
	1
	
	
	

	金额小写:
	¥       元。

	金额大写:
	人民币大写：      元整。

	备注:
1.以上所有项目报价均包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，具体包括但不限于:所有嵌入式网络硬盘录像机、显示单元、大屏支架、HDMI视频线、线材、线管和配件等，以及拆除旧设备、附属设施改造现场安装调试费和培训等，过程中产生的各类耗材费和税费等。
2.本报价同步包含项目完成施工并验收合格后，免费提供为期二年的整体质保及维修保养服务。质保期内，针对本项目所出现的非人为损坏相关问题，均按质保承诺提供免费维修保养服务，采购人无需额外支付费用。
3.投标人不得对报价表的格式和内容进行修改，填表字迹清晰。




附件5：
《重要设备技术需求响应表》
	序号
	物资
名称
	技术参数要求
	是否响应带“▲”符号的技术参数（是/否）
	备注

	1
	嵌入式网络硬盘录像机
	1.▲支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；
	
	

	
	
	2.▲支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。
	
	

	
	
	3.▲支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。
	
	

	
	
	4.▲接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。
	
	

	2
	显示单元
	1.▲通过控制面板远程无线控制屏幕，控制距离最远可支持10米，控制角度范围可支持水平-80°至80°。支持进行显示单元开关机、亮度调节等操作。
	
	

	
	
	2.▲控制面板为86型开关面板，具体8个按键，厚度≤15.2mm。
	
	

	
	
	3.▲可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，切换过程中无黑屏、闪屏现象。
	
	

	
	
	4.▲控制面板具有磁吸功能，可进行磁吸壁挂安装；底部带有防滑脚垫，可平放桌面使用。
	
	

	
	
	5.▲支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
	
	

	
	
	6.▲支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动配置电视墙。
	
	

	
	
	7.▲支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。
	
	




附件6：
（以下格式文件由供应商根据需要选用）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江门市技师学院的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          
企业名称（盖章）：__________________
                            日期： 年 月 日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。


附件7
LED 显示屏（类别代码A02021103）定点供应商截图
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