**江门市技师学院**

**机电工程系模具制造专业实训物资购置项目报价表**

| 序号 | 物资名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电池中孔检测模组件 | 18650电池中孔检测模组件 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 电池中孔检测进料通道组件 | 18650电池中孔检测进料通道组件，要求传送过程能保证电池不倒伏。 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 电池焊接进料通道组件 | 18650电池焊接进料通道组件，要求传送过程能保证电池不倒伏。 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 电池出料通道组件 | 18650电池焊接出料通道组件，要求传送过程能保证电池不倒伏。 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 电池入料皮带模组组件 | 18650电池入料皮带模组组件，要求传送过程能保证电池不倒伏。 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 机架 | 定制，烤漆，定制：外形长\*宽\*高尺寸：700mm\*900mm\*730mm | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 机架底面封板 | 按色板喷粉，尺寸：190mm\*800mm 材质：1.2mm铁板，表面喷粉处理 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 机架底面封板 | 按色板喷粉，尺寸：360mm\*800mm 材质：1.2mm铁板，表面喷粉处理 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 机架中间隔板 | 尺寸：850mm\*500mm 材质：1.2mm铁板，表面喷粉处理 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 电气安装板 | 尺寸：820mm\*470mm 材质：1.5mm铁板，表面喷粉处理 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 机架中间封板 | 按色板喷粉，尺寸：597mm\*498mm 材质：1.2mm铁板，表面喷粉处理 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 电机固定底板 | 尺寸：400mm\*200mm 材质：15mm铁板，表面喷粉处理 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 机架中间封板 | 尺寸：498mm\*597mm 材质：1.2mm铁板，表面喷粉处理 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 机箱门1 | 尺寸：498mm\*373mm 材质：1.2mm铁板，表面喷粉处理 | 块 | 2 |  |  |  |
|  | 机箱门2 | 尺寸：498mm\*373mm 材质：1.2mm铁板，表面喷粉处理 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 机箱门3 | 尺寸：498mm\*373mm 材质：1.2mm铁板，表面喷粉处理 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 脚杯 | AJDT-D78-M16-L120 | 只 | 8 |  |  |  |
|  | 脚轮 | YHJZAC-75 | 只 | 8 |  |  |  |
| 合计金额（元） | | | | 小写 |  | | |
| 大写 |  | | |

注：

1.以上所有项目在报价时均应是含税价；

2.以上所有项目均包含材料、制作、运输及后续保修期内的维护维修服务费用，并加盖报价单位印章有效。

投标单位全称（盖章）：

日期：