[bookmark: _Toc12355_WPSOffice_Level1]江门市技师学院
潮连校区有衬里消防水带及配件采购项目需求书
第一章 用户需求书
一、项目基本情况
	项目名称
	江门市技师学院潮连校区有衬里消防水带及配件采购项目
	项目编号
	bwb-cgzx-2026-45

	采购预算/最高限价
	¥34990元(大写:人民币叁万肆仟玖佰玖拾元整)
	履行期限
	按中标通知书下达，样品经采购人确认后10个工作日内完成送货

	评标办法
	最低评标价法
	现场勘探
	否

	联系人
	陈老师
	联系电话
	0750-3728581


二、投标人资格条件要求
1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
2.营业执照经营范围须与本项目相符。
三、产品技术参数要求
1.有衬里消防水带
	规格型号
	8-65-20-涤纶长丝-橡胶。

	水带类型
	有衬里消防水带，编织层为涤纶长丝环形编织，衬里为橡胶，耐老化、耐高低温、耐磨、无渗水隐患。

	产品要求
	必须为全新产品，出厂日期不超过 3 个月，无库存积压、无翻新修补；提供产品合格证、出厂检测单。

	执行标准
	产品需取得应急管理部消防产品合格评定中心 CCCF 自愿性产品认证证书；型式检验严格按照 GB 6246-2011 执行。

	外观要求
	编织层编织均匀，无断丝、跳纬、划伤、孔洞；衬里厚薄均匀，无褶皱、气泡、开裂。

	标识强制要求
	CCCF认证标志水带本体永久性标识（不易脱落油墨）：产品名称、型号规格、厂名、商标、生产日期、认证编号。带中心线色线（符合GB 6246-2011水带色线要求）。

	接口要求
	配套KD65压铸铝合金内扣式消防接口，接口与水带粘接牢固。

	采购数量
	350条



2.ND65直流水枪
	规格型号
	QZ3.5/7.5，公称通径 DN65，内扣式 KY65 接口。

	结构（外观）
	一体式直流水枪，无开关，表面光滑无毛刺，无砂眼气孔；枪体刻印型号、厂名商标、水流档位指示标记，产品型号、标识清晰。

	材质
	枪体材质为压铸铝合金 YL104（不接受其他材质），符合 GB/T 15115-2009。水枪本体、配套内扣式消防接口为同一材质。

	产品要求
	必须为全新产品，每套产品包含：水枪本体、配套内扣式消防接口、产品合格证、出厂检测单。

	采购数量
	30支


    注：消防水带和水枪须为同一品牌产品。
四、报价要求
1.投标人按照项目需求书（附件5）格式填写，不得对项目需求书（附件5）表格的内容做任何修改，否则视为无效。
2.投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于材料、制作、运输、保险、税款、安装及后续保修期内的维修维护服务等费用。
五、供货、交货要求
1.投标人承诺所投消防水带及配件为生产厂家正规渠道全新正品，不得提供电商串货、网络零售散货、翻新、二手产品；采购人有权向生产厂家核实货源，一经查实属于非正规串货、网络零售渠道货源，视为虚假响应，采购人有权拒收、取消中标资格并追究相应责任。投标人须提供《正品渠道及非串货承诺函》。
2.中标供应商收到中标书后，需在3个工作日内提供商品实样一套及相关产品合格证、检测报告等材料供采购人确认。
3.经采购人确认样品及证书符合项目采购要求后，中标供应商10个工作日内将货物运抵至江门市技师学院潮连校区院内（江门市蓬江区潮连环岛西路22号）指定地方存放，并验收商品交付使用。
六、支付方式
[bookmark: _GoBack]经学院相关部门验收通过后，中标供应商按中标价开具发票，经审核无误后按中标价支付。
7、 质保服务
    自验收合格之日起不少于12 个月。质保期内因产品本身质量问题，中标供应商免费更换、退换，并承担往返运费。



第二章 响应文件资料组成及相关要求
1.封面（注明参与投标项目名称、单位、联系人、联系电话、正本或副本等信息）加盖公章，贴在密封袋面和投标文件封面（详见附件1）
2.投标资质证明文件
①投标人资格声明函（详见附件2）
②无重大违法记录声明函（详见附件3）
③有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件
④法定代表人（或经营者）身份证复印件
3.正品渠道及非串货承诺函（格式自拟）
4.服务承诺书包括供货时效、送货服务、产品质量服务、售后服务等（详见附件4）
5.项目报价表（详见附件5）
响应文件所有材料须加盖公章，一正本两副本，三份各自独立密封，在封面显著位置清楚标明“正本”或“副本”字样。如正本和副本内容不一致以正本书面文件为准。A4纸规格，加盖公章，顺序装订。密封袋须用封条密封加盖公章。
注：投标人可根据项目需求内容添加响应文件资料。


附件1：
封面：

江门市技师学院
潮连校区有衬里消防水带及配件采购项目
项目编号：bwb-cgzx-2026-45

响
应
文
件
（正本/副本）


投标人（盖章）：
法定代表人（或经营者）或委托代理人（签字）：
日期：年月日

封面粘贴要求：按统一格式，完善相关资料后打印贴于档案袋正面
注意：请选择正本或副本，并加盖单位公章。
[image: f455d1b4dca9e0af150f2c83ef88159]


封条粘贴要求：密封条须贴在档案袋封口处，盖骑缝公章。
注意：下图仅供参考，密封条粘贴及盖章位置按需处理。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\9e662da01a2e465b8227d67c2c874803_副本.jpg]

附件2：
投标人资格声明函

致：江门市技师学院
（投标人）郑重承诺：我单位在参与投标前已详细研究了本次招标的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我单位完全明白并认为此招标没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我单位同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。
我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。

投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：　　年　　月　　日　

附件3：
无重大违法记录声明函

致：江门市技师学院
（投标人）郑重承诺：我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），无政府采购严重违法失信行为。
如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。


投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：　　年　　月　　日　



附件4：
服务承诺书

致：江门市技师学院
对于江门市技师学院潮连校区有衬里消防水带及配件采购项目（项目编号：），我单位郑重承诺如中标/成交，我单位严格落实项目需求以下条款：(建议逐条复制项目需求相关条款原文)
1.
2.
3.
.........
特此承诺。

投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：　　年　　月　　日　



附件5：
项目报价表
项目名称：江门市技师学院潮连校区有衬里消防水带及配件采购项目
项目编号：bwb-cgzx-2026-45
	序号
	商品名称
	单位
	数量
	单价（元）
	含税金额（元）
	备注

	1
	有衬里消防水带（含DK65接头）
	条
	350
	
	
	

	2
	KY65直流水枪
	支
	30
	
	
	

	含税总金额
	
	

	大写金额：人民币               元整


注：报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于材料、制作、运输、保险、税款、安装及后续保修期内的维修维护服务等费用。

投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：　　年　　月　　日　
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